##########################################################

# Generated by: | Cadence Encounter 13.10-p003_1
# OS: | Linux i686(Host ID patrice)
# Generated on: | Thu Jun 15 23:38:19 2017
# Design: /TD> | accu
# Command: | summaryReport -outdir summaryReport

##########################################################

### Layer Information Page

Layer metal5 Information

Type | Routing
Wire Pitch X | 1.500 um
Wire Pitch Y | 1.500 um
Offset X | 0.750 um
Offset Y | 0.750 um
Wire Width | 0.600 um
Spacing | 0.450 um

Layer via4 Information

Type | Cut
Vias | For complete list click here
Multiple Orientation Vias | CAUTION: There is only one default via in this layer

Layer metal4 Information

Type | Routing
Wire Pitch X | 1.200 um
Wire Pitch Y | 1.200 um
Offset X | 0.600 um
Offset Y | 0.600 um
Wire Width | 0.450 um
Spacing | 0.450 um

Layer via3 Information

Type | Cut
Vias | For complete list click here
Multiple Orientation Vias | CAUTION: There is only one default via in this layer

Layer metal3 Information

Type | Routing
Wire Pitch X | 1.500 um
Wire Pitch Y | 1.500 um
Offset X | 0.750 um
Offset Y | 0.750 um
Wire Width | 0.450 um
Spacing | 0.450 um

Layer via2 Information

Type | Cut
Vias | For complete list click here
Multiple Orientation Vias | CAUTION: There is only one default via in this layer

Layer metal2 Information

Type | Routing
Wire Pitch X | 1.200 um
Wire Pitch Y | 1.200 um
Offset X | 0.600 um
Offset Y | 0.600 um
Wire Width | 0.450 um
Spacing | 0.450 um

Layer via Information

Type | Cut
Vias | For complete list click here
Multiple Orientation Vias | CAUTION: There is only one default via in this layer

Layer metal1 Information

Type | Routing
Wire Pitch X | 1.500 um
Wire Pitch Y | 1.500 um
Offset X | 0.750 um
Offset Y | 0.750 um
Wire Width | 0.450 um
Spacing | 0.450 um

Layer cc Information

Type | Cut
Vias |

Layer poly Information

Type | Masterslice

Layer pactive Information

Type | Masterslice

Layer nactive Information

Type | Masterslice

Layer nwell Information

Type | Masterslice