### Route-Einstellungen

Beschreibung des Fensters mit den Route-Einstellungen

#### Winkel-Einschränkung:

> 90 Grad:

> > Beim interaktiven Routen entstehen nur horizontale und vertikale Bahnen.

> 45 Grad:

> > Die Winkel der beim interaktiven Routen entstehenden Bahnen sind auf vielfache von 45 Grad beschränkt.

> keine:

> > Es gibt keine Winkelbeschränkungen beim interaktiven Routen.

#### Route-Modus:

> dynamisch:

> > Bahn wird eingefügt bei jeder Bewegung des Cursors.

> stitching:

> > Bahn wird eingefügt beim Klicken der linken Maustaste.

#### Regel-Auswahl:

> automatisch:

> > Die beim Routen verwendeten Regeln werden durch die Netzklasse des zu routenden Netz bestimmt.

> manuell:

> > Die beim Routen verwendeten Regeln werden im Fenster Manuelle Regeln festgelegt. Das Fenster öffnet sich automatisch beim Anwählen von manuell.

#### schieben erlaubt

> Hier können sie einstellen, ob fremde Bahnen beim Routen verschoben werden dürfen.

#### ziehen von Bauteilen erlaubt

> Hier können Sie einstellen, ob Bauteile mit gedrückter linker Maustaste gezogen werden dürfen. Die schon gerouteten Verbindungen des entsprechenden Bauteils werden automatisch mitgezogen.

#### Vias schnappen zum SMD-Zentrum

> Stellen Sie hier ein, ob Vias, für die Bohren auf SMD-Pins erlaubt ist, in diesem Fall automatisch zum Zentrum des Pins schnappen sollen.

#### Highlight Route-Hindernis

> Wenn eingeschaltet, wird das Objekt gehighlighted, das ein Weiterrouten verhindert.

#### Leitungsflächen ignorieren

> Wenn eingeschaltet, werden Leitungsflächen (z. B. Kupferflächen) von fremden Netzen nicht als Hindernis betrachtet. Damit können sie z.B. im Hostsystem automatisch ausgespart werden.

#### automatisches Neckdown

> Wenn eingeschaltet, wird beim Starten oder Anschließen an Pins, die schmaler als die beim Routen verwendete Bahnbreite sind und dadurch ein Weiterrouten verhindern, die Bahnbreite automatisch auf die Pinbreite reduziert.

#### Exit-Richtungen bei Pins einschränken

> Hier können Sie festlegen, ob bei länglichen Pins Bahnen nur an den Schmalseiten angeschlossen werden dürfen.

#### Pad-Abbiege-Abstand

> Geben Sie hier den Mindestabstand vom Pad-Rand der Pins mit Exitbeschränkungen an, ab denen Bahnen die Richtung ändern dürfen.

#### Glattzieh-Bereich

> Hier können Sie den Bereich um den Cursor einschränken, in dem die Bahnen beim Routen glatt gezogen werden. Bei 0 ist das Glattziehen vollständig abgeschaltet, bei 999 gibt es keine Einschränkung des Glattziehbereichs. Ein Wert von 0 ist nur sinnvoll, wenn der Route-Modus auf stitching geschaltet ist.

back