### Manuelle Regeln

Fenster mit den Regeln, die beim interaktiven Routen verwendet werden, wenn der Route-Modus in den Route-Einstellungen auf manuell gesetzt ist.

#### Via-Regel:

> Hier können Sie die beim interaktiven Routen zu verwendende Via-Regel einstellen.

#### Clearance-Klasse für Bahnen:

> Stellen Sie hier die Clearance-Klasse ein, die für neu geroutete Bahnen gelten soll.

#### Bahnbreite:

> Stellen Sie hier die Bahnbreite für die neu zu routenden Bahnen ein.

#### auf Lage:

> Gibt an, auf welchen Lagen die im Feld darüber eingestellte Bahnbreite gelten soll. Bei Auswahl von alle gilt die eingestellte Bahnbreite auf allen Lagen. Bei Auswahl von innere gilt die eingestellte Bahnbreite auf allen Innenlagen. Sonst gilt die Bahnbreite nur für die Lage mit dem ausgewählten Namen. Ist die Bahnbreite lagenabhängig, bleibt das Bahnbreitenfeld bei Einstellung von alle leer. Analog für die Innenlagen.

zurück