### Autoroute-Einstellungen

Hier können Sie die Lagen definieren, die der Autorouter benutzen darf, die Vorzugsrichtung für Bahnen auf jeder Lage, und ob der Autorouter Vias setzen darf.

Außerdem können Sie festlegen, ob vor dem Autorouten ein Fanout Pass und ob nach dem Autorouten ein Postroute Pass zum Reduzieren der Via-Anzahl und der Gesamtbahnlänge laufen soll.

Der Postroute Pass kann sehr lange dauern und jederzeit durch Klicken der linken Maustaste beendet werden.

Beim Fanout Pass werden die Verbindungen nur bis zum ersten Via geroutet. Das kann bei Platinen und vielen Lagen und Ball Grid Arrays sinnvoll sein.

Der Button Detail-Einstellungen öffnet ein Fenster, in dem Sie die im Autoroute-Algorithmus verwendeten Kosten ändern können.

zurück