### Die Route-Zustände

Nachdem Sie im Grundzustand einen Route gestartet haben, befindet sich das Programm in einem Route-Zustand., und zwar im Dynamic-Route-Zustand oder im Stitching-Route-Zustand, abhängig davon ob im Route-Parameter-Fenster der Route-Modus auf dynamisch oder stitching eingestellt ist.

Je nachdem ob die Regel-Auswahl auf automatisch oder manuell eingestellt ist, werden die Regeln zum Routen wie Bahnbreite, Clearance-Klasse und Via-Regel durch die Netzklasse des aktiven Netz oder durch die Einstellungen im Fenster für die manuellen Regeln bestimmt.

Nähert sich die neu geroutete Bahn einem noch nicht verbundenen Objekt vom gleichen Netz auf der gleichen Lage, wird dort automatisch angeschlossen. Danach kehrt das Programm in den interaktiven Zustand vor dem Routen zurück.

zurück

### Der Dynamic-Route-Zustand

In diesem Route-Zustand wird bei jeder Bewegung des Cursors automatisch ein Stück Bahn von der letzten Cursor-Position zur aktuellen Cursor-Position eingefügt. Abhängig von der Einstellung für den Glattzieh-Bereich im Route-Parameter-Fenster wird die Bahn danach sofort glatt gezogen.

#### Die Einträge im Popup-Menü unter der rechten Maustaste im Dynamic-Route-Zustand:

> Lage wechseln

> > Zum Wechseln auf eine andere Lage. Das zugehörige Via wird folgendermaßen aus der eingestellten Via-Regel bestimmt: Die Vias in der Via-Regel werden von oben nach unten durchprobiert, ob sie die alte und die neue Lage umfassen, und ob ein Einfügen ohne Clearance-Verletzungen möglich ist. Das erste dabei gefundene Via wird eingesetzt. Shortcut sind die Zifferntasten 1-9 und die Tasten + und -. Mit "+" können Sie zur nächst größeren Lage wechseln und mit "-" zur nächst kleineren.

> Route beenden

> > Das Routen wird beendet und das Programm kehrt in den vorherigen Zustand zurück. Shortcut ist die linke Maustaste

> Route abbrechen

> > Die zuletzt geroutete Bahn wird weggeworfen und das Programm kehrt in den vorherigen Zustand zurück. Shortcut ist die Esc-Taste.

> Snapshot erzeugen

> > Das Programm erzeugt einen Snapshot, so dass Sie später die Situation zum Zeitpunkt des Snapshots mit Undo wiederherstellen können. Sonst können Sie mit Undo nur die Situation vor dem Beginn der letzten Bahn wiederherstellen. Shortcut ist s.

zurück

### Der Stitching-Route-Zustand

In diesem Route-Zustand wird bei Klicken der linken Maustaste ein Stück Bahn von der letzten Klick-Position zur aktuellen Cursor-Position eingefügt. Abhängig von der Einstellung für den Glattzieh-Bereich im Route-Parameter-Fenster wird die Bahn danach glatt gezogen.

#### Die Einträge im Popup-Menü unter der rechten Maustaste im Stitching-Route-Zustand:

> einfügen

> > Vom letzten Einfügepunkt zum aktuellen Einfügepunkt wird eine Bahn gezogen und abhängig von der Einstellung für den Glattzieh-Bereich im Route-Parameter-Fenster glatt gezogen. Shortcut ist die linke Maustaste

> beenden

> > Das Programm kehrt in den Zustand vor dem Routen zurück. Shortcut ist die Esc-Taste.

> Lage wechseln

> > Zum Wechseln auf eine andere Lage. Das zugehörige Via wird folgendermaßen aus der eingestellten Via-Regel bestimmt: Die Vias in der Via-Regel werden von oben nach unten durchprobiert, ob sie die alte und die neue Lage umfassen, und ob ein Einfügen ohne Clearance-Verletzungen möglich ist. Das erste dabei gefundene Via wird eingesetzt. Shortcut sind die Zifferntasten 1-9 und die Tasten + und -. Mit "+" können Sie zur nächst größeren Lage wechseln und mit "-" zur nächst kleineren.

zurück