### Detailierte Autoroute-Einstellungen

Beschreibung des Fensters mit den detailierten Autoroute-Einstellungen:

#### Via-Kosten:

> Zum Einstellen der Kosten für Vias im Autoroute-Algorithmus. Wenn Sie den Wert vergrößern, wird der Autorouter versuchen, mit weniger Durchkontaktierungen auszukommen. Ein zu hoher Wert beeintächtigt die Auflösung des Autoroute-Algorithmus,

#### Start-Pass:

> Zum Einstellen der Nummer des ersten Pass im Batch-Autorouter. Diese Pass-Nummer beinflusst die Ripup-Kosten. Die Ripup-Kosten steigen bei Passes mit höherer Nummer.

#### Ripup-Anfangskosten:

> Zum Einstellen der Ripup-Kosten im Pass mit der Nummer 1. Die Ripup-Kosten im Pass mit der Nummer N betragen (N * Ripup-Anfangskosten).

#### Trace-Kosten auf Lage:

> Hier können Sie für jede Signallage die Kosten für Traces in und gegen die Vorzugsrichtung einstellen.

zurück

###