### Die Via-Regeln

Eine Via-Regel besteht aus einem Satz von Vias, die bei einer bestimmten Route-Einstellung verwendet werden dürfen. Wenn beim Lagenwechsel mehrere Vias die alte und die neue Lage umfassen und keine Clearance-Verletzungen verursachen würden, werden die Vias weiter vorne in der Regel werden gegenüber Vias weiter hinten in der Regel bevorzugt.

#### Vias

Ein Via besteht aus einem Namen, einem Via-Padstack, einer Clearance-Klasse und einem Eintrag, ob Überlappungen mit SMD-Pins vom gleichen Netz erlaubt sind oder nicht.

#### Via-Padstacks

Ein Via-Padstack besteht aus einer Anfangs- und einer Endlage, sowie aus einem kreisförmigen Shape auf jeder Lage zwischen Anfangs- und Endlage.

Es folgt eine Beschreibung der Funktionalität im Fenster mit den Via-Regeln.

#### Verfügbare Via-Padstacks

Hier sehen Sie die drei Buttons Info, Neu und Löschen.

Mit Info können Sie sich alle verfügbaren Via-Padstacks anzeigen lassen.

Mit Neu könne Sie einen neuen Via-Padstack anlegen. Geben Sie den Namen des neuen Via-Padstacks in das erscheinende Eingabefeld ein. Danach werden Sie aufgefordert, die erste und die letzte Lage des neuen Padstacks auszuwählen. In das darauf erscheinende Eingabefeld geben Sie bitte den Default-Radius für die kreisförmigen Shapes des neuen Padstacks ein. Im nachfolgenden Fenster können diesen Radius auf jeder einzelnen Lage verändern, falls die Shapes des neuen Padstacks lagenabhängig sein sollen.

Mit Löschen können Sie einen existierenden Via-Padstack löschen. Das Löschen wird verweigert, wenn der Padstack in einer Via-Definition oder an anderer Stelle verwendet wird.

#### Verfügbare Vias

Beschreibung der Buttons:

> Info

> > Gibt alle Vias aus, die für das Routen zur Verfügung stehen.

> Editieren

> > Wenn Sie diesen Button drücken, erscheint ein neues Fenster mit einer Tabelle zum Editieren der Vias. Hier können Sie Namen, Padstack, Clearance-Klasse und die SMD-Überlappungseigenschaft gemäß Ihren Anforderungen verändern. Unten an diesem Fenster befinden sich zwei Buttons, mit denen Sie neue Vias hinzufügen oder existierende Vias löschen können.

#### Via-Regeln

Unterhalb befindet sich ein Fenster, in dem alle Via-Regeln namentlich aufgelistet sind. Im Folgenden wird die Funktion der vier Buttons am unteren Rand beschrieben:

> Info

> > Nachdem Sie mit der linken Maustaste eine Via-Regel ausgewählt haben, können Sie sich diese mit Info anzeigen lassen. Die Vias weiter oben in der dann erscheinenden Liste werden gegenüber den Vias weiter unten beim Routen bevorzugt.

> Neu

> > Wenn Sie den Button Neu drücken, werden Sie nach dem Namen der neuen Via-Regel gefragt. Nachdem Sie diesen angegeben haben, wird im Fenster oberhalb eine leere Regel mit dem neuen Namen hinzugefügt. Wählen Sie jetzt die neue Regel mit der linken Maustaste aus und drücken Sie den Button Editieren, um Vias in die neue Regel einzufügen.

> Editieren

> > Wenn Sie eine Via-Regel mit der linken Maustaste auswählen und danach den Button Editieren drücken, erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Via-Regel verändern können. Weiteres finden Sie unter Via-Regel editieren.

> Löschen

> > Mit diesem Button können Sie die ausgewählte Via-Regel löschen.

#### Via-Regel editieren

> Wenn Sie eine Via-Regel zum Editieren ausgewählt haben, erscheint ein neues Fenster, in dem alle Vias aufgelistet sind, die in der selektierten Regel vorkommen. Vias weiter oben in dieser Liste werden gegenüber Vias weiter unten beim Routen bevorzugt. Im Folgenden wird die Funktion der Buttons in diesem neuen Fenster beschrieben.

> Hinzufügen

> > Es erscheint ein Fenster in dem Sie ein Via aus allen zur Verfügung stehenden Vias auswählen können. Nachdem Sie das Via ausgewählt haben und den OK-Button gedrückt haben, wird das ausgewählte Via an das Ende der Liste angehängt.

> Löschen

> > Nachdem Sie mit der linken Maustaste ein Via ausgewählt haben, können Sie es durch Drücken des Button Löschen aus der Liste entfernen.

> Aufwärts

> > Nachdem Sie mit der linken Maustaste ein Via ausgewählt haben, können Sie durch Drücken des Button Aufwärts die Position des Vias in der Liste um einen Platz nach oben verschieben. Dadurch wird die Priorität dieses Vias beim Routen erhöht. Vias weiter oben in der Liste werden gegenüber Vias weiter unten bevorzugt.

> Abwärts

> > Nachdem Sie mit der linken Maustaste ein Via ausgewählt haben, können Sie durch Drücken des Button Abwärts die Position des Vias in der Liste um einen Platz nach unten verschieben. Dadurch wird die Priorität dieses Vias beim Routen verringert. Vias weiter oben in der Liste werden gegenüber Vias weiter unten bevorzugt.