### Snapshots

Im Snapshots-Fenster können Sie den aktuellen interaktiven Zustand des Programms abspeichern, um ihn später bei Bedarf wiederherzustellen.

#### Beschreibung der Buttons:

> Gehe zu ausgewähltem Snapshot

> > Stellt den Interaktiven Zustand wieder her, der in dem ausgewählten Snapshot abgespeichert ist. Alternativ können Sie einen Snapshot in der Liste doppelklicken.

> > Um ständigesWechseln zwischen dem Hauptfenster und dem Snapshot-Fenster zu vermeiden, können Sie statt dessen auch die j-Taste drücken. Mit der h-Taste können Sie den vorherigen und mit der k-Taste den nächsten Snapshot selektieren.

> Neuer Snapshot

> > Hier können Sie den aktuellen interaktiven Zustand in einem neuen Snapshot abspeichern, nachdem Sie den voreingestellten Namen in einen aussagekräftigeren Namen umgeändert haben.

> Ausgewählten Snapshot löschen

> > Löscht den mit der linken Maustaste ausgewählten Snapshot.

> Alle Snapshots löschen

> > Entfernt alle Snapshots aus der Liste.

> Snapshot-Einstellungen

> > Öffnet ein Fenster mit den Snapshot-Einstellungen. Dort können Sie die Attribute abwählen, die nicht mit abgespeichert werden sollen.

#### Beschreibung der Felder im Fenster mit den Snapshot-Einstellungen:

> Objekt-Farben

> > Die aktuellen Farbeinstellungen für die Objekttypen werden mit abgespeichert.

> Objekt-Sichtbarkeit

> > Die aktuell eingestellte Intensität für die Abbildung der einzelnen Objekttypen wird mit abgespeichert.

> Lagen-Sichtbarkeit

> > Die aktuell eingestellte Intensität für die Abbildung der Objekttypen auf den einzelnen Lagen wird mit abgespeichert.

> Abbildungs-Ausschnitt

> > Der zurzeit abgebildete Ausschnitt der Platine wird mit abgespeichert.

> interaktiver Zustand

> > Es wird mit abgespeichert, ob sich das Programm zurzeit im Select- Route- oder Drag-Zustand befindet.

> Selektions-Lagen

> > Es wird mit abgespeichert, ob im Fenster mit den Select-Einstellungen die Selektions-Lagen auf alle sichtbaren oder auf nur aktuelle geschaltet sind.

> selektierbare Objekte

> > Die im Fenster mit den Select-Einstellungen unter Selektierbare Objekte eingestellten Werte werden mit abgespeichert.

> aktuelle Lage

> > Die im Fenster mit den Select-Einstellungen unter Aktuelle-Lage eingestellte Lage wird mit abgespeichert.

> Regel-Auswahl

> > Es wird mit abgespeichert, ob im Fenster mit den Route-Einstellungen die Regel-Auswahl auf automatisch oder manuell eingestellt ist.

> manuelle Regel-Einstellungen

> > Die Einstellungen im Fenster mit den manuellen Regeln werden mit abgespeichert.

> schieben erlaubt

> > Es wird mit abgespeichert, ob im Fenster mit den Route-Einstellungen schieben erlaubt angewählt ist.

> Bauteil-Ziehen erlaubt

> > Es wird mit abgespeichert, ob im Fenster mit den Route-Einstellungen Bauteil-Ziehen erlaubt angewählt ist.

> Glattzieh-Bereich

> > Der im Fenster mit den Route-Einstellungen eingestellte Wert für den Glattzieh-Bereich beim Routen wird mit abgespeichert.

> Bauteil-Raster

> > Der im Fenster mit den Platzierungs-Parametern eingestellte Wert für das Bauteil-Raster beim Verschieben von Bauteilen wird mit abgespeichert.

> Info-Listen-Selektion

> > Die selektierten Indizes und die Filter-Strings in den Fenstern offene Verbindungen, Bibliotheks-Packages, Bibliotheks-Padstacks, platzierte Bauteile und Netze werden mit abgespeichert.